Α.Φ.Μ. : 106764905 Δ.Ο.Υ. : Νέας Ιωνίας

**ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ**

**ΧΡΥΣΙΠΠΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ**

**, 6973356580**

ΘΕΜΑ:

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ**

Αριθμός προσφοράς:

839

Υπεύθυνος έργου:

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Ημερομηνία:

22 / 01 / 2020

Μετά από επίσκεψη που κάναμε στον χώρο σας, έγινε καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και επιμέτρηση αποστάσεων. Κατόπιν τούτου προβήκαμε στην αξιολόγηση των δεδομένων και βάσει προμελέτης και προσμέτρησης υλικών και εργασιών σας παραθέτουμε την ακόλουθη τεχνοοικονομική προσφορά σύμφωνα με τις ανάγκες σας:

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

* ακόλουθη προσφορά αφορά στην εσωτερική εγκατάσταση του δικτύου Φυσικού Αερίου (από το μετρητή της Εταιρίας διανομής Αεριού Αττικής έως την συσκευή), στην προμήθεια συσκευής κατάλληλης για καύση Φ.Α., την προμήθεια των υλικών, την κατασκευή του δικτύου από εξειδικευμένο συνεργείο, υπό την επίβλεψη έμπειρου μηχανικού βάσει της μελέτης η οποία θα έχει κατατεθεί και εγκριθεί από την Ε. .Α. Αττικής.

**H ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έως 1bar»**

**ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ3/Α/11346, Φ.Ε.Κ.976, 28-03-2012**

* σύνδεση των σωλήνων καθώς και όλα τα υλικά μορφής είναι από γαλβανισμένο σφαιροειδή χυτοσίδηρο . Όλα τα εξαρτήματα θα είναι κοχλιωτά. Θα τοποθετηθεί χειροκίνητη αποφρακτική βάνα στην έξοδο του μετρητή καθώς επίσης και πριν την σύνδεση με τον λέβητα.

Στο σημείο σύνδεσης του λέβητα με το δίκτυο, θα τοποθετηθεί ανοξείδωτο διαστολικό ώστε να απορροφόνται οι κραδασμοί και να μην μεταφέρονται στο δίκτυο.

* στήριξη του αγωγού θα γίνει μέσω στηριγμάτων με πυράντοχα υλικά. Σε όλες τις διατρήσεις (όπου ο αγωγός διαπερνά μέσα από τοίχο), θα τοποθετείται φουρό.

Περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες για την μελέτη και την κατασκευή της εγκατάστασης στη διάθεση σας κατόπιν οριστικής συμφωνίας.

Όλα τα υλικά φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τη νομοθεσία.

**Έναυση**

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα γίνει έναυση και ρύθμιση του Συστήματος Θέρμανσης, οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία δοκιμές, καθώς και μέτρηση των καυσαερίων και θα αποσταλεί στην Εταιρία Διαχείρισης Αερίου Αττικής το Φύλλο καύσης, ώστε να εκδοθεί η τελική άδεια χρήσης.

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

|  |
| --- |
| ${value} |

Σύνολο τιμής: 3656€

Στην παραπάνω προσφορά περιλαμβάνεται η εργασία και η προμήθεια των υλικών.

Δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Περιλαμβάνεται δωρεάν η κατάθεση της μελέτης στην Ε. .Α. Αττικής

Εγγύηση παρέχουμε μόνο στους λέβητες που εμείς προμηθεύουμε και θα θέσουμε σε λειτουργία. Σε άλλη περίπτωση ισχύει ό,τι παρέχεται από τις εκάστοτε αντιπροσωπείες υπό τους όρους αυτών.

Κάθε εγκατάσταση καλύπτεται με ασφάλεια αστικής ευθύνης για ότι έχει σχέση με τις δικές μας εργασίες και υλικά, της εταιρίας INTERAMERICAN με αριθμό ασφαλιστήριου 9342991.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Εφόσον δεν υπάρχει επέμβαση τρίτου, η εγγύηση\* έχει ως εξής:

* Δύο (2) έτη για τον κάθε επίτοιχο λέβητα
* Δέκα (10) έτη για το δίκτυο αερίου.
* Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης η συντήρηση του λέβητα η οποία γίνεται υπό τις προϋποθέσεις του αντιπροσώπου και γίνεται με δική σας μέριμνα.
* Σε περίπτωση ενδιαφέροντος υπάρχει η δυνατότητα 3ετούς συμβολαίου συντήρησης λέβητα με σημερινό κοστολόγιο και με την ανάλογη αναπροσαρμογή εγγύησης.

**ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Ένας μήνας από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

**Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στην διάθεση σας.**

Για την A.T.L. energy

Με Φιλικούς Χαιρετισμούς

Αθανασόπουλος Περικλής

Μηχανολόγος Μηχανικός

[Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)](http://www.tcpdf.org/)